**JA-150IR无线双光束60米对射**



该探测器是JABLOTRON100系统的可选配件之一，设计用于室外环境，探测人体入侵；此探测器采用双光束设计，需同时触发两个光束才能触发警报，并且此探测器加入了了环境识别电路，最大程度降低了误报风险。

技术特点：

室外专用，防水设计

行业独有

2光束60米

电池寿命3年

通讯距离空旷300米

技术参数：

电源：4节LSH20锂电池（3.6V 13Ah）

待机电流：830uA

最大电流：50mA

电池寿命：约3年（120s节电模式）

通讯范围：300米开阔区域

产品尺寸：88\*217\*163mm

对射距离：60m

安装高度：0.7-1.0米

防护等级：IP55

湿度：95%

温度：-20至60°C

重量：1620g