**JA-180PB 被动红外+玻璃破碎探测器**

****

这是一款新款的紧凑型红外探测器，它可提供强大的性能和更小巧的外观。该探测器适用于Jablotron的JABLOTRON100报警系统。探测范围：12X12M.

**技术规格**

电源：

1. CR14500

1节CR14250

典型的电池寿命 大约三年 (5分钟的睡眠模式)

通讯范围 大约 300m (开阔区域)

建议安装高度 2.0 ~2.5 m 相对于水平地面高度

探测角度/探测距离 120°/12m(标准镜片)

玻璃破碎探测范围：9m

适应温度范围 -10 ~ +40 °C

外形尺寸 85 x 60 x 55 mm