**JA-180W 无线三技术探测器**

****

这是一款新无线三技术探测器（红外+微波+人工智能），最大程度减低了探测器的误报几率，该探测器适用于Jablotron100报警系统。探测范围：12X12M.探测器通过JABLOTRON无线协议与主机通信，采用锂电池供电，寿命可达3-5年。

两级灵敏度可调，微波范围可调

省电时间可调



**技术规格**

电源 类型CR14500, 3.6伏锂电池

典型的电池寿命 大约2年 (5分钟的睡眠模式)

通讯范围 大约 300m (开阔区域)

建议安装高度 2.0 ~2.5 m 相对于水平地面高度

探测角度/探测距离 110° / 12 m

安装环境 参照EN 50131-1 室内安装II级.

适应温度范围 -10 ~ +40 °C

产品尺寸：110\*60\*51mm

重量：114g

EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classification 2级

符合规定 ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

执行标准 ERC REC 70-03