**JA-180A无线室外警号**



JA-180A无线室外警号是捷豹JABLOTRON100系统的可选配件之一，用于需要警报声音较大的场所，此警号采用锂电池组供电，寿命可达三年。

技术参数

电源：锂电池组6V,11Ah

电池寿命：约3年

通讯距离：300米开阔区域

声压等级：112dB/m

最长响铃时间：3min

最长闪灯时间：30分钟

防护等级：IP34D

工作环境：-25至60°C

尺寸：230\*158\*75mm

重量：850g