
**JA-110N/150N有线/无线****单路强电继电器输出模块**



该款单路弱电继电器输出模块是JA-100系统的可选输出配件之一，模块提供一路继电器输出，继电器输出可用于电锁、灯光、电器等控制，控制事件可以跟随布防、报警、遥控、功能键等等，输出模块不占用系统地址位

JA-110N是有线单路强电继电器输出模块

JA-150N是无线单路强电继电器输出模块

技术参数

电压：

JA-110N：DC9-15V，可从系统总线取DC12V电

JA-150N：AC220V

待机电流：5mA

最大电流：45mA

继电器触点：

电阻性负载：16A、250V

电容性负载：8A、250V

尺寸：78\*40\*20mm

工作环境：-10至40°C